更新步骤：

1. 执行 02.add\_transfer\_position.sql
2. 备份之前的程序（拷贝，复制）
3. 启动新的程序
4. 测试
5. 完成

注意点：

1. 如果更新模具库位不成功，请先删除库位重新导入（原因可能是之前库位重复导入了）